**幕帘探测器-NS-CP6产品参数**

* 探测类型:被动红外幕帘式
* 工作电压：9.0～16V DC
* 消耗电流:最大30mA
* 探测距离:6m
* 灵敏度:2℃（0.6m/s时）
* 探测速度：0.3～3.0m/s
* 安装高度:2.0m～3.2m
* 安装方式：挂壁/吸顶/通用支架三种安装方式
* LED指示：红色LED报警输出
* 灵敏度调整:高/低
* 继电器输出:约2s，常闭 28VDC，最大100mA
* 防拆开关：常闭(面盖打开时常开），28VDC，最大200mA
* 预热时间：约1min
* 工作温度:-20℃～+55℃
* 环境湿度：最高95％
* 使用场所:室内
* RF干扰:10V/m以下不误报（80MHz～1GHz）
* 重量：25g